**電路實驗報告**

**資工二甲**

**11127137 黃乙家**

**11127141 梁凱哲**

1. Verilog Code

Mux\_4to1.v

`timescale 1ns/1ns

module Mux\_4to1 (out, in0, in1, in2, in3, sel);

output out;

input in0, in1, in2, in3;

input [1:0] sel;

assign out = (sel == 2'b00) ? in0 :

(sel == 2'b01) ? in1 :

(sel == 2'b10) ? in2 : in3;

endmodule

TM\_Mux\_4to1.v

`timescale 1ns/1ns

module TM\_Mux\_4to1;

reg in0, in1, in2, in3;

reg [1:0] sel;

wire out;

Mux\_4to1 U\_Mux\_4to1 (out, in0, in1, in2, in3, sel);

parameter t = 200;

initial begin

#t

in0 = 1'b0;

in1 = 1'b1;

in2 = 1'b0;

in3 = 1'b1;

#t

sel = 2'b00;

#t

sel = 2'b01;

#t

sel = 2'b10;

#t

sel = 2'b11;

#t

$stop;

end

endmodule

1. 一張含有 螢幕擷取畫面, 文字, 軟體, 多媒體軟體 的圖片

   自動產生的描述結果

模擬預期 sel = 0b00 時，輸出 in0 = 0，sel = 0b01 時輸出 in1 = 1，sel = 0b10，output = in2 = 0，sel = 0b11，output = in3 = 1，結果為正確。

1. 心得

黃乙家：做完這次實驗後我對 Verilog 這個硬體描述語言有了初步的了解，也學會如何使用 ModelSim 模擬多工器。希望之後如果有需要自己開發電路時能夠順利解決問題與需求。